Notes 16/06

Réalisation de 4 structures. Tentative de caractérisation du plasma : uniformité sur toute la surface ? Echantillons répartis sur le porte échantillon. (Milieu/bas/haut/droite 2/1/3/4)

Début des mesures 4 fils via bounding -> long